Спецификация забора из сетки-рабицы
Паспорт согласованной конструкции. Редактируемый образец «Оградии». Версия от 29.07.2026
Назначение документа
Спецификация фиксирует согласованную конструкцию забора. Количество материалов, объёмы работ, расценки и итоговая стоимость указываются в отдельной смете.
1. Какой именно забор
	Что зафиксировать
	Согласованное решение

	Заказчик
	ФИО или организация: ____________________
Контакты: ____________________

	Объект
	Адрес и границы линии: ____________________

	Тип ограждения
	Спецификация забора из сетки-рабицы: ____________________

	Статус
	□ черновик   □ согласовано после замера   □ итоговая версия


2. Геометрия и расположение
	Что зафиксировать
	Согласованное решение

	Адрес и границы работ
	Адрес участка и какие стороны входят в задание. Приложите схему с обозначениями А–Б, Б–В и далее.
Пример: Московская область, участок 00:00:0000000:000, стороны А–Б и Б–В

	Длина каждой стороны
	Предварительные размеры заказчика и фактический замер исполнителя. Расхождения записывают до расчёта.
Пример: А–Б 24,6 м, Б–В 17,8 м. Подтвердить контрольным замером

	Высота ограждения
	Желаемая высота и точка, от которой её измеряют. На уклоне укажите ступени или линию по рельефу.
Пример: 2,0 м от планировочной отметки грунта, на уклоне ступенями


3. Полотно, каркас и основания
	Что зафиксировать
	Согласованное решение

	Сетка
	Стандарт или ТУ, форма и размер ячейки, высота и фактическая длина рулона.
Пример: Ромбическая ячейка 50 мм, высота 1,8 м, длина каждого рулона по маркировке

	Диаметр проволоки
	Диаметр металлической проволоки. Для ПВХ отдельно указывают сердечник и наружный диаметр.
Пример: Металлический сердечник 2,5 мм, наружный диаметр с ПВХ указать отдельно

	Система натяжения
	Верхняя и нижняя протяжки, натяжители, крайние стержни и крепление к каждой опоре.
Пример: Верхняя и нижняя протяжка, натяжители на конечных участках, крепление к каждой стойке

	Усиленные опоры
	Отдельные решения для концов, углов, переломов, ворот и калитки.
Пример: Конечные и угловые опоры с раскосами по схеме после замера

	Опоры и основание
	Сечение и стенка опор, шаг по осям, способ установки, глубина и геометрия основания. Значения подтверждают после обследования.
Пример: Заполнить после замера и проверки грунта. Приложить схему рядовых, угловых и воротных опор

	Каркас и узлы
	Сечение элементов, число рядов, соединения, защита сварных мест, примыкания и отдельные узлы въездной группы.
Пример: Заполнить по расчётной схеме исполнителя и приложить эскизы узлов


4. Ворота, калитка и автоматика
	Что зафиксировать
	Согласованное решение

	Ворота и калитки
	Количество, чистый проём, направление открывания, автоматика и ограничения по въезду.
Пример: Откатные ворота, проём 4,0 м, калитка 1,0 м, открывание внутрь


5. Особые условия объекта
	Что зафиксировать
	Согласованное решение

	Условия участка
	Уклон, влажные места, старые основания, предполагаемые коммуникации, подъезд и ветровая открытость.
Пример: Перепад 0,45 м, открытая сторона к полю, подъезд для малой техники

	Допуски и приёмка
	Как измеряют вертикальность, верхнюю линию, зазоры и повреждения покрытия. Укажите порядок исправления замечаний.
Пример: Допуски согласовать числом после замера. Результаты вне допуска внести в ведомость замечаний


6. Итоговое согласование сторон
Укажите только согласованную версию конструкции. Сроки, гарантийные условия, порядок работ и расчёты фиксируются в договоре и отдельной смете.
	Что зафиксировать
	Согласованное решение

	Приложения
	□ схема с длинами и высотами
□ эскизы узлов и въездной группы
□ образец цвета или секции

	Связь с договором
	Договор или предложение № ______ от ______. Приложение № ______.

	Согласование
	Заказчик: подпись __________ дата ________
Исполнитель: подпись __________ дата ________
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