Спецификация деревянного забора
Паспорт согласованной конструкции. Редактируемый образец «Оградии». Версия от 29.07.2026
Назначение документа
Спецификация фиксирует согласованную конструкцию забора. Количество материалов, объёмы работ, расценки и итоговая стоимость указываются в отдельной смете.
1. Какой именно забор
	Что зафиксировать
	Согласованное решение

	Заказчик
	ФИО или организация: ____________________
Контакты: ____________________

	Объект
	Адрес и границы линии: ____________________

	Тип ограждения
	Спецификация деревянного забора: ____________________

	Статус
	□ черновик   □ согласовано после замера   □ итоговая версия


2. Геометрия и расположение
	Что зафиксировать
	Согласованное решение

	Адрес и границы работ
	Адрес участка и какие стороны входят в задание. Приложите схему с обозначениями А–Б, Б–В и далее.
Пример: Московская область, участок 00:00:0000000:000, стороны А–Б и Б–В

	Длина каждой стороны
	Предварительные размеры заказчика и фактический замер исполнителя. Расхождения записывают до расчёта.
Пример: А–Б 24,6 м, Б–В 17,8 м. Подтвердить контрольным замером

	Высота ограждения
	Желаемая высота и точка, от которой её измеряют. На уклоне укажите ступени или линию по рельефу.
Пример: 2,0 м от планировочной отметки грунта, на уклоне ступенями


3. Полотно, каркас и основания
	Что зафиксировать
	Согласованное решение

	Порода и сорт доски
	Порода, сорт и допустимые пороки отдельно для лицевой и обратной стороны.
Пример: Сосна, сорт AB, без выпадающих сучков на лицевой стороне

	Сечение и влажность
	Фактические размеры после обработки, диапазон влажности и способ выборочного контроля.
Пример: 20 × 95 мм после строгания, влажность 12–18%, контроль влагомером

	Схема полотна
	Направление доски, рисунок, зазор или перекрытие, отрыв от грунта.
Пример: Вертикально, один ряд, зазор 25 мм, низ доски не ближе 80 мм к грунту

	Покрытие и торцы
	Все совместимые слои, цвет, число нанесений, условия сушки и повторная защита резов.
Пример: Грунт и два финишных слоя по системе одного изготовителя, цвет по образцу

	Опоры и основание
	Сечение и стенка опор, шаг по осям, способ установки, глубина и геометрия основания. Значения подтверждают после обследования.
Пример: Заполнить после замера и проверки грунта. Приложить схему рядовых, угловых и воротных опор

	Каркас и узлы
	Сечение элементов, число рядов, соединения, защита сварных мест, примыкания и отдельные узлы въездной группы.
Пример: Заполнить по расчётной схеме исполнителя и приложить эскизы узлов


4. Ворота, калитка и автоматика
	Что зафиксировать
	Согласованное решение

	Ворота и калитки
	Количество, чистый проём, направление открывания, автоматика и ограничения по въезду.
Пример: Откатные ворота, проём 4,0 м, калитка 1,0 м, открывание внутрь


5. Особые условия объекта
	Что зафиксировать
	Согласованное решение

	Условия участка
	Уклон, влажные места, старые основания, предполагаемые коммуникации, подъезд и ветровая открытость.
Пример: Перепад 0,45 м, открытая сторона к полю, подъезд для малой техники

	Допуски и приёмка
	Как измеряют вертикальность, верхнюю линию, зазоры и повреждения покрытия. Укажите порядок исправления замечаний.
Пример: Допуски согласовать числом после замера. Результаты вне допуска внести в ведомость замечаний


6. Итоговое согласование сторон
Укажите только согласованную версию конструкции. Сроки, гарантийные условия, порядок работ и расчёты фиксируются в договоре и отдельной смете.
	Что зафиксировать
	Согласованное решение

	Приложения
	□ схема с длинами и высотами
□ эскизы узлов и въездной группы
□ образец цвета или секции

	Связь с договором
	Договор или предложение № ______ от ______. Приложение № ______.

	Согласование
	Заказчик: подпись __________ дата ________
Исполнитель: подпись __________ дата ________
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